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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ГАЗОБАЛЛОННЫЙ ШКАФ
	Химическая формула газа (смеси) или №CAS
	

	Чистота процессного газа, %об.
	

	Кол-во баллонов с процессным газом, шт.
	

	Исполнение шкафа 
	    Уличное
Для помещения

	Взрывозащищенное исполнение по требуемым стандартам
	

	Номинальный объем баллона(ов) с процессным газом, л
	

	Давление газа на выходе из шкафа, бар(и)
	

	Допуск по выходному давлению, +/- в % от настройки
	

	[bookmark: OLE_LINK2]Максимальный расход газа, Нл/мин 
	

	[bookmark: _Hlk101519038]Суточное потребление газа, Нм3/сут
	

	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Дополнительная очистка процессорного газа*
	    Да
Нет

	Обогрев                                                  (стандартная опция для газов с низкой упругостью паров)
	    Панели
Баллона
Всей полости шкафа

	Управление органами шкафа 
	    Ручное
Автоматизированное

	Дистанционная диспетчеризация
	    Да
Нет

	Автоматическая смена баллона
(для нескольких баллонов одного типа газа)
	[bookmark: OLE_LINK1]    Да
Нет

	Химический скруббер для выхлопной линии 
(опция возможна не для всех типов газов)
	    Да
Нет

	[bookmark: _Hlk101429641]Комплектный азотный баллон с панелью для продувки процессной панели
	    Да
Нет

	Питание генератора вакуума 
	    Внешнее (из сети)
От комплектного N2

	Контроль остатка газа в баллоне с помощью взвешивания (электронные весы)
	    Да
    Нет

	Система водяного орошения баллонов при пожаре
	    Да
Нет


	* Параметры доочистки процессорного газа

	Контролируемая примесь (H2O, СO2, CxHy и т.д.)
	Параметры, %об.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Для мех. примесей, указать минимальный размер частицы и допустимую концентрацию в шт./л


[bookmark: _GoBack]

	

Дополнительные требования необходимо изложить приложением к данному опросному листу
Дополнительные требования необходимо изложить приложением к данному опросному листу
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